**台山市人民法院采购项目**

采

购

文

件

**采购项目编号：TSFY-2024006**

**采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程**

**台山市人民法院编制**

**发布日期：2024年11月13日**

目 录

[第一部分　报价邀请函 1](#_Toc70360948)

[第二部分　用户需求书 3](#_Toc70360949)

[第三部分　报价文件格式 3-9](#_Toc70360950)

# 第一部分　报价邀请函

**各潜在报价人：**

台山市人民法院就**机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程**进行国内公开采购，欢迎符合资格条件的报价人参加报价，有关事项如下：

一、采购项目编号：TSFY-2024006

二、采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程

三、项目内容及需求：详见采购文件第二部分《用户需求书》。

四、采购预算：￥49155.00元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

五、报价人资格要求：

1.必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。

2.必须具有从事本项目的经营范围和专业技术能力。

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

5.本项目不接受联合体报价。

6.因本工程采购涉及辅材和集成服务，报价人可在采购文件公示期间到台山市人民法院现场充分勘察，以便核准报价。

六、采购文件公示时间：2024年11月13日15:00时－2024年11月19日15:00时

七、采购文件公示/下载：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

八、咨询答疑会：本项目不举行答疑会，详情可直接向采购人了解。

九、递交报价文件截止时间：2024年11月19日15:00时

十、递交报价文件地点：台山市台城街道沙岗湖路62号办公大楼6楼605室（注：报价人代表以密封包装方式递交）

十一、评审地点：台山市人民法院

十二、采购人和联系方式：联系人：梁先生，联系电话：0750－5557160

十三、采购代理机构：无

十四、公告信息查询：www.tscourt.gov.cn（台山市人民法院网）

若采购文件有任何修改或更正通知，报价截止时间24小时前在原公告栏发布。

# 第二部分　用户需求书

## 一、项目概述

### （一）基本情况

1.项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程

2.采购预算：采购预算：￥49155.00元（超过采购预算的报价为无效报价，报价应为含税全包价）

### **（二）项目背景**

现台山市人民法院新建场所（看守所审判法庭、海宴法庭第二审判庭、机关饭堂、政治部档案室）内无安防信息化设备，不能够适应现代人民法院日常工作环境和日新月异的科技形势和法院管理工作的需要。“规范化、科学化、信息化”是法院工作的重要指导方针，是市场经济迅猛发展条件下的必然选择，是密切群众、服务群众、维护党和政府以及现代化法院司法形象的一项重要举措，也是构建和谐社会管理工作不可缺少的重要组成部分。

### **（三）建设目标**

本项目建设内容主要是监控安装工程。在台山市人民法院新建场所（看守所审判法庭、海宴法庭第二审判庭、机关饭堂、政治部档案室）内安装监控系统，提高安全防范能力，确保场所内部的秩序和人员的安全，实现对关键区域的实时监控和录像，以便于管理人员能及时了解现场情况。

### **（三）功能需求**

1.使用视频监控系统主要用于事中报警以及事后回溯。

（1）视频监控录像时间同步，确保录像资料的准确性和可追溯性，便于在需要时提供法律证据。

（2）全面高清监控，提高监控图像质量，以便于对细节的观察和分析，确保监控无死角。

（3）数据存储和备份，确保监控数据的安全存储和长期保存，防止数据丢失。

2.基础设施需求分析：

对进入法院的群众可以进行定位，通过分析轨迹发现是否有异常行为，同时群众遇到有突发事件也可报警通知保安室。保障法院内工作人员的出入安全和信息管理。

3.功能需求分析：

视频需要全天24小时不间断监控，需要系统适应各种物理环境、网络环境，所以也对系统提出了更多的要求，主要体现在以下几个方面：

（1）视频监控录像时间同步

视频监控录像时间同步，需要针对存储对视频的录像及回放业务，当存储向前端申请取流，整个录像过程一般通过流直存方式，取流开始时对采集的每一帧视频都打上本机的时间戳，当视频存到存储时，存储同样需对每一帧视频打上存储本地的时间戳。

（2）全面高清监控

视频监控的分辨率，由CIF到D1、720P，以及目前主流的1080P，甚至有400W、800W等更高分辨率的设备。能看清、记录更多的细节，为指挥调度时回溯提供更有力的支撑。

另外随着智能分析技术的发展，高清的视频、图片可以为智能分析提供更多的信息，从而带来更准确的智能分析结果。

## 二、建设内容清单

| 设备配置清单 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一、机关饭堂监控系统设备** | | | | | |
| 1 | 高清摄像头 | 200万像素夜视；支持H264.ACC格式；2.8mm镜头；支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议 | 台 | 10 |  |
| 2 | NVR监控录像机 | 支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K清输出，VGA支持高清1080p显示输出；支持RJ45 10M/100M自适应以太网口\*2；支持接入路数16路 | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB | 个 | 1 |  |
| 4 | 千兆POE交换机 | 支持接口数量 18个，接口类型 RJ45，1~18 口 10/100/1000BaseT(X)；支持POE供电； | 台 | 1 |  |
| 5 | 6U机柜 | 6U挂墙机柜 | 个 | 1 |  |
| 6 | 超五类无氧铜网线 | 超五类无氧铜网线305米 | 箱 | 1 |  |
| **二、海宴法庭监控系统设备** | | | | | |
| 1 | 高清摄像头 | 200万像素夜视；支持H264.ACC格式；2.8mm镜头；支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议 | 台 | 4 |  |
| 2 | 千兆POE交换机 | 支持接口数量 8个，接口类型 RJ45，1~8 口 10/100/1000BaseT(X)；支持POE供电； | 台 | 1 |  |
| 2 | 千兆POE交换机 | 支持接口数量 8个，接口类型 RJ45，1~8 口 10/100/1000BaseT(X)；支持POE供电； | 台 | 1 |  |
| 4 | 超五类无氧铜网线 | 超五类无氧铜网线305米 | 箱 | 1 |  |
| **三、看守所监控系统设备** | | | | | |
| 1 | 高清摄像头 | 200万像素夜视；支持H264.ACC格式；2.8mm镜头；支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议 | 台 | 14 |  |
| 2 | NVR监控录像机 | 支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K清输出，VGA支持高清1080p显示输出；支持RJ45 10M/100M自适应以太网口\*2；支持接入路数16路；支持2个SATA接口，支持8TB硬盘接入； | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB | 个 | 2 |  |
| 4 | 千兆POE交换机 | 支持接口数量 18个，接口类型 RJ45，1~18 口 10/100/1000BaseT(X)；支持POE供电； | 台 | 1 |  |
| 5 | 超五类无氧铜网线 | 超五类无氧铜网线305米 | 箱 | 1 |  |
| **四、政治部档案室** | | | | | |
| 1 | 高清摄像头 | 200万像素夜视；支持H264.ACC格式；2.8mm镜头；支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议 | 台 | 4 |  |
| 2 | NVR监控录像机 | 支持TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，  UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6协议；支持HDMI与VGA同源输出，HDMI支持4K清输出，VGA支持高清1080p显示输出；支持接入路数8路；支持1个SATA接口，支持4TB硬盘接入； | 台 | 1 |  |
| 3 | 监控硬盘 | 8TB | 个 | 1 |  |
| 4 | 千兆POE交换机 | 支持接口数量 8个，接口类型 RJ45，1~8 口 10/100/1000BaseT(X)；支持POE供电； | 台 | 1 |  |
| 5 | 超五类无氧铜网线 | 超五类无氧铜网线305米 | 箱 | 1 |  |
| **四、辅材及服务** | | | | | |
| 1 | 辅材 | 不锈钢螺丝、镀金水晶头、电工胶布、标签、线管、管件、波微管、扎带、插座、底盒 | 批 | 1 |  |
| 2 | 集成服务费 | 安装调试费、原厂质保及上门维保服务壹年 | 项 | 1 |  |

## 三、项目实施要求

中标人须提供本项目的实施方案，指定项目负责人，负责本项目的设备安装和调试，并对系统质量负责，施工完成时间须在签订合同后7个日历日内完成。

## 四、服务期限

本项目免费维保期由项目验收通过之日起1年。

## 五、售后服务要求

根据实际情况，为了保障后期的系统正常稳定运行，将运维纳入本次项目建设内容，由中标人进行系统运维。总体要求如下：

1.除采购人人为因素和不可抗力因素外，中标人提供整个服务期内的保修保障，自项目通过最终验收之日起计算。

2.设备故障报修的响应时间：设备故障报修的响应时间：1小时，若电话中无法解决，运维人员应到达现场进行维护，排除故障时间为8小时以内。

设备故障报修的到场时间：周一至周五8：30～18:00期间为2小时，其余时间为4小时，紧急情况下应2小时到场，并在24小时内排除故障。

3.如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，中标人应在24小时内替换为不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，直至故障设备修复。

4.所有设备保修服务方式均为中标人或原厂家上门保修。

5.保修期内，中标人负责对其提供的设备整机进行维修和软件维护、应用软件升级。

6.中标人应制定保修期内对系统的巡检制度，保证在责任维护期内的巡检维护工作，巡检内容包括外场设备运行状态、供电线路等项目所属工程内容。

## 六、培训要求

中标人须提供完整的操作的培训方案，培训方式包括现场培训和集中培训，主要内容包括应用系统的操作使用、维护、安装等；主要培训对象为使用人员、管理人员及技术人员。

## 七、知识产权

中标人保证采购人在中华人民共和国使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任；如因此给采购人造成损失的，中标人负责全额赔偿。

## 八、保密要求

中标人应严格遵守国家相关的保密法律规定，遵守采购人的有关规定。实施工作必须在采购人指定的场所内进行，确保场所正常秩序和安全。

## 九、验收要求

1.验收依据：采购文件、报价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2.系统验收：中标人根据采购要求进行产品安装、调试、测试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

3.验收时中标人必须派代表参加，验收完毕由采购人代表和中标人代表在验收报告上签名确认。

4.验收过程所发生的一切费用由中标人承担。

## 十、付款方式

签订合同后7个工作日内，需完成所有设备供货、安装、调试并验收通过。验收通过后10个工作日内，中标人向采购人开具合同金额100%的等额发票，采购人在收到发票后3个工作日内向中标人支付合同金额的100%。

## 十一、违约责任

### （一）中标人的违约责任

1.中标人不能如期供货的，采购人不向中标人付款，中标人须向采购人支付合同总价的百分之一作为违约金；

2.中标人所交产品种类、数量、规格、质量和技术性能等不符合合同规定的，由中标人负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；

3.因中标人原因不能如期完成验收，经采购人催告后仍未在规定期限内完成的，每日应向采购人支付合同总额的万分之五作为违约金，违约金不超合同总金额百分之一。且采购人有权解除合同，中标人须退还采购人已支付的所有费用。

（二）采购人的违约责任

1.采购人按期将合同款项支付给中标人。采购人逾期付款的，每日应向中标人偿付合同总额的万分之五作为违约金；

2.采购人违反合同规定拒绝接受/收产品或服务的，应当承担由此而对中标人造成的损失。

## 十二、评审方式

1、本项目系采购人自行采购项目，采购人自行组建评审小组，成员由采购人的工作人员组成，且报价人不少于1家即可正常评审评审。

2、在满足采购项目的重要参数和基本要求的前提下，按照质量、服务相等且评审价格最低的原则确定中标人。如果成交候选人的评审价格相同时，则依次以技术方案配置、服务承诺、优惠条款等方面进行综合评审，从中择优确定中标人。若通过上述综合评审后仍确定不了中标人时，评审小组将以投票方式确定成交候选人。

# 第三部分　报价文件格式

**报价文件密封袋封面：**

|  |
| --- |
| **台山市人民法院采购项目报价文件**  **密封内容：□报价文件**  采购项目编号：TSFY-2024006  采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程  报价人名称(公章)：  在2024年11月19日15:00时之前不得启封  **声明：**若发布的采购文件有任何修改或更正通知时，我方已在报价截止时间前24小时在原公告栏上查阅知悉。 |

**注：密封包装标贴此封面，并在封口处加盖公章。**

**报价文件封面：**

报价文件

采购项目编号：TSFY-2024006

采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程

报价人名称(公章)：

日 期： 年 月 日

**报价文件目录**

一、自查表 ……………………………………………………………………（页码）

[二、](#_Toc175110017)资格性文件 ………………………………………………………………（页码）

三、条款响应表 ………………………………………………………………（页码）

四、价格部分 …………………………………………………………………（页码）

**注：**

**1、请报价人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作报价文件，并请编制目录及页码。**

**2、报价文件应骑缝加盖报价人单位公章或报价文件每页（含封面）加盖报价人单位公章。**

## 自查表

（一）资格性/符合性自查表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查  结论 | 证明资料 |
| 资格性审查 | 1.报价人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报价时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件 | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.报价人的税务登记证副本复印件（如有三证合一的证书，不需要另外单独提供税务登记证书） | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.报价人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明） | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4.报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（提供相关证明资料） | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 5. 本项目不接受联合体报价 | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 符合性审查 | 1.报价承诺函，按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 2.法定负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 3.报价总金额是固定价且是唯一的，最终报价未超过本项目采购预算；报价合理 | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |
| 4.报价文件完全响应采购文件带“★”要求及其他实质性要求 | □通过  □不通过 | 见报价文件第（ ）页 |

**注：**以上材料将作为报价人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，报价人必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

报价人名称（公章）：

法定法定代表人（负责人）或授权代表签字：

日期： 年 月 日

**二、资格性文件**

**（一）报价承诺函**

**报价承诺函**

**致：台山市人民法院**

依据贵方采购项目 **（采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程，采购项目编号：TSFY-2024006）** 的采购邀请，我方代表 ***（姓名、职务）*** 经正式授权并代表 ***（报价人名称）*** 递交密封册装的全套报价文件，在此，我方为一切报价行为作郑重承诺及声明如下：

1. 我方已认真阅读了全部采购文件及其相关文件，完全清楚理解其内容及规约，同意接受文件的要求，均没有任何异议、质疑和误解之处。
2. 我方所提供的一切文件均已经过认真、严格的审核，其内容均为合法真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。
3. 报价有效期为自递交报价文件起至确定正式中标人止，若我方获成交资格，报价有效期则相应延长至项目最终验收合格之日，不论在任何时候，定将按采购方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
4. 完全服从和尊重评审小组所作的评审结果和决定，同时清楚理解到仅凭投标报价或单一竞争优势并非是决定成交资格的唯一重要依据。
5. 同意按采购文件要求认真履行中标人的义务，若我方行为不当而损害了采购方的合法权益，我方愿在任何时候无条件承担相应的缔约过失责任和经济赔偿。
6. 我方在参与本次报价活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的后果和法律责任。
7. 本承诺函效力及范围均涵盖整套报价文件和一切补充文件。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

承诺日期： 　 年 　 月 　 日

联系电话：

**注：本承诺函内容不得擅自删改。**

**（二）法定代表人/负责人资格证明书**

**法定代表人/负责人资格证明书**

致：**台山市人民法院**

同志现任本单位　　　　　　职务，为法定代表/负责人，特此证明。

附：代表人性别：　 　，年龄： ，身份证号码：

统一社会信用代码： 　 　 　　，企业类型：

经营范围：

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

签发日期： 年 月 日

须附：法定代表/负责人有效期内身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

**（三）法定代表人/负责人授权委托书**

**法定代表人/负责人授权委托书**

致：**台山市人民法院**

本授权委托书声明： 是注册于 ***（国家或地区）***的 ***（报价人名称）***的法定代表/负责人，现任 职务，有效证件号码： 。现授权 ***（姓名、职务）***作为我方的全权代理人，就采购项目（采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程，采购项目编号：TSFY-2024006）的报价和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书于 年 月 日签字生效，特此声明。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（签字）：

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

须附：被授权人有效期内身份证复印件

|  |  |
| --- | --- |
| 正面 | 背面 |

**（四）无重大违法记录的声明**

**无重大违法记录的声明**

**致：台山市人民法院**

关于贵方的采购项目（采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程，采购项目编号：TSFY-2024006），我方愿意参加报价，并声明如下：

我方参加本项目报价前三年内在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加本项目报价时也没有因违法经营被禁止参加政府采购活动并处于有效处罚期内。

特此声明。以上声明内容如有虚假，我方愿承担相应法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**（五）非联合体声明**

**非联合体声明**

**致：台山市人民法院**

我方作为贵方组织的采购项目（采购项目名称：机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程，采购项目编号：TSFY-2024006）的报价人，根据采购文件的要求，现郑重声明如下:

我方参加本次采购项目为非联合体。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日

**三、价格部分**

**报价总表**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 机关食堂、看守所审判庭、海宴第二审判庭及政治部档案室场所监控安装工程 |
| 采购项目编号 | TSFY-2024006 |
| 项目报价总价 | 大写：人民币 　　　　 元  小写：￥ 　　　　　　 元 |
| 服务期限 | 本项目服务期限自验收通过之日起一年。 |

**注：**

1、报价人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4、报价被视为报价人的最后报价或成交价，应为按采购要求完成本项目的一切费用之和。

5、报价不能超出采购预算价，超出的报价为无效报价。

**6、此表是报价文件的必要文件，是报价文件的组成部分。**

报价人名称（公章）：

法定代表/负责人（或法定代表/负责人授权代表）签字：

日期： 年 月 日